|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RELATÓRIO | | | | | | DE | AVALIAÇÃO TÉCNICA - PRÉ COMPRA | | | | | | | | | | | | | O.S. Nº | | 907 | | | |
| MARCA: | | | BMW | | | | | | MODELO: | | | X1 | | | | ANO: | | 2016 | | PLACA: | | LUJ |  | 6C91 | |
| CHASSIS: | | | 98MHT100164A38763 | | | | | | | | COR: | Branca | | | | KM: | | 48.387 | | DATA: | | 29/11/2022 | | | |
| TRANSMISSÃO: | | | | Automatica | | | | COMBUSTÍVEL: | | | | Flex | | | | POTÊNCIA: | | 192 CV | | HORA: | | 15:00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES:   * A avaliação dos itens elencados nesta listagem é realizada apenas visualmente. A verificação da numeração do chassi objetiva apenas certificar-se tecnicamente do tipo/modelo/ano do veículo. * Quanto à observação das informações do painel de instrumentos objetivam auxiliar na constatação do estado do veículo e uso, por exemplo, a quilometragem acusada. O histórico de quilometragem poderá ser analisado quando disponibilizado pelo proprietário do veículo para confronto com os dados de vistorias ou de outros serviços realizados no veículo onde a coleta desta informação foi realizada. Portanto, não possuindo meios de aferir a consistência da informação constante no hodômetro no momento da sua coleta, não nos responsabilizamos por eventual adulteração deste equipamento. * Informações e avaliações mais detalhadas somente podem ser efetuadas com desmonte das peças, conjuntos e subconjuntos mecânicos, o que definitivamente não é   mérito desta avaliação. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | RESUMO DAS AVALIAÇÕES | | | | | | ITES VERIFICADOS | | | ITENS "OK" | | | ITENS COM OBSERVAÇÕES | | | | % APROVAÇÃO | | | | |
|  | | | | | EXTERIOR | | | | | | 40 | | | 33 | | | 7 | | | | 83% | | | | |
| MECÂNICA GERAL | | | | | | 39 | | | 36 | | | 3 | | | | 92% | | | | |
| INTERIOR | | | | | | 42 | | | 41 | | | 1 | | | | 98% | | | | |
|  | | | | | TOTAL DE ITENS | | | | | | 121 | | | 110 | | | 11 | | | | 92% | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSÁVEIS | | | | | Líder Mec. Manut. Autom.: | | | | Victor Chucro | | | | | | | Consultor tecnico: | | | Matheus Correia | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO **EXTERIOR** - PRÉ COMPRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E X T E R I O R | **A V A L I A Ç Ã O**  **V I S U A L**  **D O**  **V E Í C U L O** | **V**  **I S T A**  **E X T E R N A**  **D O**  **V E Í C U L**  **O** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (OK) - OK (S) - Saliência (F) - Ferrugem (R): Risco (A) - Amassado (I) - Impacto de pedras (RT) - Retoque (P) - Repintura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | OK |  | Capô dianteiro | | | | | 13 | OK |  | Vidro traseiro esquerdo | | | | 25 | OK |  | Porta traseira direita | | | | | |
| 2 | OK | I | Para-brisas dianteiro | | | | | 14 | OK |  | Vitrô traseiro esquerdo | | | | 26 | OK |  | Vitrô traseiro direito | | | | | |
| 3 | OK |  | Espelho retrovisor direito | | | | | 15 | OK |  | Paralamas traseiro esquerdo | | | | 27 | OK |  | Vidro traseiro direito | | | | | |
| 4 | OK |  | Farol dianteiro direito  Farol dianteiro esquerdo | | | | | 16 | OK |  | Roda e pneu  traseiro esquerdo | DOT | TWI |  | 28 | OK |  | Porta dianteira direita  Vidro dianteiro direito | | | | | |
| 5 | OK |  | 2018 | RUIM | 29 | OK |  |
| 6 | OK | P | Para-choques dianteiro | | | | | 17 | OK |  | Tampa traseira do porta malas | | | | 30 | OK | S | Paralamas dianteiro direito | | | | | |
| 7 | OK |  | Espelho retrovisor esquerdo  Paralamas dianteiro esquerdo | | | | | 18 | OK |  | Tampa superior do porta malas  Vidro traseiro | | | | 31 | OK | R | Roda e pneu  dianteiro direito | DOT | TWI | | |  |
| 8 | OK |  | 19 | OK |  | 2019 | RUIM | | |
| 9 | OK | R | Roda e pneu  dianteiro esquerdo | DOT | | TWI |  | 20 | OK |  | Lanterna traseira esquerda  Lanterna traseira direita | | | | 32 | OK |  | Teto  Capota conversível: | | | | | |
| 2018 | | RUIM | 21 | OK |  | 33 |  |  |
| 10 | OK |  | Porta dianteira esquerda | | | | | 22 | OK |  | Para-choques traseiro | | | | 34 |  |  | Película de proteção PPF | | | | | |
| 11 | OK | I | Vidro dianteiro esquerdo | | | | | 23 | OK |  | Paralamas traseiro direito | | | | 35 | OK |  | Aerofólio | | | | | |
| 12 | OK |  | Porta traseira esquerda | | | | | 24 | OK | R | Roda e pneu  traseiro direito | DOT | TWI |  | 36 |  |  | Há sinais de reparos de acidente) ? | | | | | |
|  | | | | | | | | | 2019 | RUIM |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **O** | Desgaste interno dos pneus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B** |
| **S** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO **MECÂNICA** - PRÉ COMPRA | | | | | | O.S. Nº | **907** |
| M E C Â N I C A  -  A V A L I A Ç Ã O  V I S U A L | **AVALIAÇÃO** | | | **ITENS** | **OK - Em condições de uso / NC - Não conforme / NA - Não se aplica** | | |
| **F R E I O S** | 37 | OK | Nível do óleo de freio: (Teste de Resistividade) |  | | |
| 38 | OK | Mangueiras, flexíveis, conexões e dutos: (estado geral e vazamentos) |  | | |
| 39 | OK | Pastilhas (estimativa de espessura): ( 30 )% |  | | |
| 40 | NC | Discos (estimativa de espessura): ( 30 )% |  | | |
| 41 | OK | Pinças do freio |  | | |
| 42 | NA | Placas de cobertura |  | | |
| 43 | OK | Condição do penal e regulagem do freio de estacionamento |  | | |
| **D Ç**  **I Ã**  **R O**  **E** | 44 | OK | Sist. de Direção: ( X )Elétr. ( )Hidr. |  | | |
| 45 | OK | Nível óleo da direção hidráulica |  | | |
| 46 | OK | Caixa de Direção; Mangueiras e Conexões (Testar esterço) |  | | |
| **C**  **O M B** | 47 | OK | Sist. de combustível: bombas e conexões (vazamentos) |  | | |
| 48 | OK | Sist. de combustível: Tanque, mangueiras e conexões (vazamentos) |  | | |
| **M O T O R** | 49 | OK | Correia total: (estado e folga) |  | | |
| 50 | NC | Nível de óleo do motor; filtro de óleo (vazamentos). | Vazamento de óleo aparente da tampa lateral | | |
| 51 | OK | Sistema de arrefecimento (funcionamento geral e vazamentos) |  | | |
| 52 | OK | Nível do líquido do reservatório de expansão |  | | |
| 53 | OK | Estado visual do líquido de arrefecimento: (ecológico/ ferrugem...) |  | | |
| 54 | OK | Mangueiras, flexíveis, conexões e dutos do circuito arrefecimento |  | | |
| 55 | OK | Radiadores (estado geral, amassamentos, vazamentos) |  | | |
| 56 | OK | Ventoinhas do circuito de arrefecimento (ruído e funcionamento) |  | | |
| 57 | OK | Bomba d'água (ruído e vazamentos) |  | | |
| 58 | OK | Cabos de velas e bobinas: |  | | |
| 59 | OK | Sistema transmissão: ( ) 4X2 ( X ) 4X4 |  | | |
| 60 | OK | Nível do óleo do Câmbio |  | | |
| 61 | NC | Estado das Coifas: Vazamentos | Vazamento nas coifas internas | | |
| **S**  **U S P E N S Ã**  **O** | 62 | OK | Amortecedores dianteiros |  | | |
| 63 | OK | Amortecedores traseiros | Kit haste avariado | | |
| 64 | OK | Buchas da suspensão | Marcas de uso | | |
| 65 | OK | Coxins da suspensão | Marcas de uso (Coxim do motor "arreando") | | |
| 66 | OK | Bandejas e braços | Marcas de uso | | |
| **G E R A L** | 67 | OK | Ar cond.: compressor, mangueiras, conexões (ruídos e vazamentos) |  | | |
| 68 | OK | Nível reservatório limpeza para-brisa |  | | |
| 69 | OK | Funcionamento da aspersão no para-brisas e ou faróis |  | | |
| 70 | OK | Estado das palhetas |  | | |
| 71 | OK | Bateria: (anexar manual garantia do fabricante) |  | | |
| 72 | OK | Alma do para-choque |  | | |
| 73 | OK | Caixa de ar |  | | |
| 74 | OK | Sistema escapamento: (Vazamento; ferrugem) |  | | |
| 75 | OK | Olhais e sistema de fixação de cabos, fios, dutos e mangueiras |  | | |
| 76 | OK | Diagnóstico eletrônico via porta OBD2 | Avaria de mistura "pobre" (aparentemente combustivel baixa qualidade) | | |
|  | | | | | | | |
| **O B S E R V A Ç Õ E S** |  | | | | | | |

ago/21

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | O.S. Nº | **907** |
| I N T E R I O R |  | | | **ITENS** |  | | |
| **A V A L I A Ç Ã O**  **V I S U A L**  **D O**  **V E Í C U L O** | 77 | OK | Travas de segurança das fechaduras das portas das crianças |  | | |
| 78 | OK | Limpador de para-brisa dianteiro |  | | |
| 79 | OK | Limpador de para-brisa traseiro |  | | |
| 80 | OK | Controles remotos |  | | |
| 81 | OK | Imobilizador e sistema de chave |  | | |
| 82 | OK | Ignição / chave de ignição/ direção sem chave |  | | |
| 83 | OK | Trava de volante |  | | |
| 84 | OK | Buzina |  | | |
| 85 | OK | Acionamento Farol baixo |  | | |
| 86 | OK | Farol alto |  | | |
| 87 | OK | Lanterna |  | | |
| 88 | NC | Farol de longo alcance | Farois de neblina não funcionam (lampadas queimadas) | | |
| 89 | NA | Sistema de lavagem de faróis |  | | |
| 90 | OK | Luz de freio |  | | |
| 91 | OK | Luz de ré e sons de aviso |  | | |
| 92 | OK | Sensores e câmeras |  | | |
| 93 | OK | Verificar luzes de painel |  | | |
| 94 | OK | iluminação interior |  | | |
| 95 | OK | Painel de instrumentos (c/ veículo parado) |  | | |
| 96 | OK | Volante Multifunções |  | | |
| 97 | OK | Ajuste da coluna da direção |  | | |
| 98 | OK | Sistema de Air Bag (desativação para crianças) |  | | |
| 99 | OK | Para-sóis |  | | |
| 100 | OK | Para-brisa, aquecimento do vidro traseiro e retrovisor |  | | |
| 101 | OK | Luz interna e luzes de cortesia |  | | |
| 102 | OK | Luzes de seta à direita |  | | |
| 103 | OK | Luzes de seta à esquerda |  | | |
| 104 | OK | Pisca Alerta |  | | |
| 105 | OK | Verificar Diagnóstico Eletrônico da Central do Veículo |  | | |
| 106 | OK | Verificar sistema de abertura do capô e porta mala |  | | |
| 107 | OK | Funcionamento de comandos no painel |  | | |
| 108 | OK | Ajuste dos retrovisores externos/espelho retrovisor |  | | |
| 109 | OK | Relógio de bordo |  | | |
| 110 | OK | PCM (rádio, telefone, aparelho de CD, Sist. de navegação) |  | | |
| 111 | OK | Sistema de Áudio (Rádio, CD, DVD, alto falantes) |  | | |
| 112 | NA | Aquecimento de bancos e ventilação de bancos |  | | |
| 113 | OK | Vidros elétricos | Blindado | | |
| 114 | NA | Aquecimento do volante |  | | |
| 115 | NA | Memória de ajuste do banco |  | | |
| 116 | OK | Porta copos |  | | |
| 117 | OK | Porta Luvas |  | | |
| 118 | OK | Ajuste do cinto de segurança |  | | |
| 119 | OK | Acionamento do teto móvel | Blindado | | |
| 120 | OK | Funcionamento do Ar Condicionado |  | | |
| 121 | NA | Cabriolet defletor de ar |  | | |
| 122 | OK | Travamento de todas as tampas (dianteira/traseira) |  | | |
| 123 | OK | Revestimento do teto |  | | |
|  | | | | | | | |
| **O** | **Cortina do teto não fecha** | | | | | | |
| **B** |
| **S** |
| **E** |
| **R** |
| **V** |
| **A** |
| **Ç** |
| **Õ** |
| **E** |
| **S** |